**Приложение 3. Определение перечня расчетных показателей для объектов местного значения поселения**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Расчетные показатели |
| Минимальная обеспеченность | Нормативно-технический документ | Максимальная территориальная доступность | Нормативно-технический документ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Жилой фонд** |
| Муниципальный жилой фонд | Норма предоставления | м2 общей площади на 1 чел. | Постановление администрации Тайтурского городского поселения  | не нормируется |  |  |
| **Учреждения и предприятия обслуживания** |
| объекты культуры и досуга |
| клубы | вместимость | мест на 1000 чел. | СП 42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») | не нормируется |  |  |
| библиотеки | обеспеченность | тыс. единиц хранения на 1000 чел., читательских мест на 1000 чел. | СП 42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») | не нормируется |  |  |
| объекты физкультуры и спорта |
| территория физкуль­турно-спортивных со­оружений | площадь | га | СП 42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») | радиус обслуживания для физкультурно-спортивных центров жилых районов | м | СП 42.13330.2016 |

**Приложение 3** *(продолжение)*

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Расчетные показатели |
| Минимальная обеспеченность | Нормативно-технический документ | Максимальная территориальная доступность | Нормативно-технический документ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | площадь | м2 общей площади на 1000 чел. | СП 42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») | не нормируется |  |  |
| спортивные залы общего пользова­ния | площадь | м2 площади пола на 1000 чел. | СП 42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») | радиус обслуживания для физкультурно-спортивных центров жилых районов | м | СП 42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») |
| бассейны общего пользования | площадь | м2 зеркала воды на 1000 чел. | СП 42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») | радиус обслуживания для физкультурно-спортивных центров жилых районов | м | СП 42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») |

**Приложение 3** *(продолжение)*

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Расчетные показатели |
| Минимальная обеспеченность | Нормативно-технический документ | Максимальная территориальная доступность | Нормативно-технический документ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| объекты связи |
| отделения связи | количество | объект на 0,5-25 тыс. чел. | СП 42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») | радиус обслуживания | м | СП 42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») |
| объекты торговли и общественного питания |
| магазины | площадь | м2 торговой площади на 1000 чел. | СП 42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») | радиус обслуживания | м | СП 42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») |
| рыночные комплексы | площадь | м2 торговой площади на 1000 чел. | СП 42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») | радиус обслуживания | м | СП 42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») |

**Приложение 3** *(продолжение)*

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Расчетные показатели |
| Минимальная обеспеченность | Нормативно-технический документ | Максимальная территориальная доступность | Нормативно-технический документ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| объекты общественного питания | вместимость | мест на 1000 чел. | СП 42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») | радиус обслуживания | м | СП 42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») |
| объекты бытового обслуживания |
| предприятия непосредственного бытового обслуживания | вместимость | рабочих мест на 1000 чел. | СП 42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») | радиус обслуживания | м | СП 42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») |
| кладбища традицион­ного захоронения | обеспеченность | га на 1000 чел. | СП 42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») | не нормируется |  |  |

**Приложение 3** *(продолжение)*

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Расчетные показатели |
| Минимальная обеспеченность | Нормативно-технический документ | Максимальная территориальная доступность | Нормативно-технический документ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Рекреационные территории** |
| озелененные террито­рии общего пользова­ния | площадь | м2 на 1000 чел. | СП 42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») | не нормируется |  |  |
| объекты и места массового отдыха | площадь | м2 на 1 посетителя | СП 42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») | не нормируется |  |  |
| **Транспорт и улично-дорожная сеть** |
| автомобильные дороги местного значения в границах населенных пунктов |
| плотность улично-дорожной сети | обеспеченность | км на км2 | Генеральный план | не нормируется |  |  |
| улица районного значенияулицы местного значения | расчетная скорость движения;ширина полосы движения;полосы движения;ширина пешеходной части тротуара | км/чмколичеством | СП 42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») | не нормируется |  |  |

**Приложение 3** *(продолжение)*

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Расчетные показатели |
| Минимальная обеспеченность | Нормативно-технический документ | Максимальная территориальная доступность | Нормативно-технический документ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных средств |
| парковки | обеспеченность | количество мест | СП 42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») | не нормируется |  |  |
| **Инженерное обеспечение** |
| объекты электроснаб­жения  | электропотреблениеиспользование мак­симума электриче­ской нагрузки | кВт∙ч/год на 1 чел. | РД 34.20.185-94 «Ин­струкция по проектиро­ванию городских элек­трических сетей» с уче­том изм. и доп. к разделу 2 «Расчётные электриче­ские нагрузки» | не нормируется |  |  |
| ч/год |
| объекты теплоснабже­ния | удельный расход тепловой энергии на отопление  | кДж/(м2∙˚С∙сут.)кДж/(м3∙˚С∙сут.) | СНиП 23-02-2003 «Теп­ловая защита зданий» | не нормируется |  |  |
| объекты водоснабжения  | удельное средне­суточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения | л/сут. на 1 чел. | СП 31.13330.2012 «Водо­снабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализи­рованная редакция СНиП 2.04.02-84\*», СП 42.13330.2016 «Градострои­тельство. Планировка и за­стройка городских и сель­ских поселений. Актуали­зированная редакция СНиП 2.07.01-89\*» | не нормируется |  |  |

**Приложение 3** *(продолжение)*

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Расчетные показатели |
| Минимальная обеспеченность | Нормативно-технический документ | Максимальная территориальная доступность | Нормативно-технический документ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| объекты водоотведения  | удельное среднесу­точное (за год) во­доотведение быто­вых сточных вод | л/сут. на 1 чел. | СП 31.13330.2012 «Водо­снабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализи­рованная редакция СНиП 2.04.02-84\*», СП 42.13330.2016 «Градострои­тельство. Планировка и за­стройка городских и сель­ских поселений. Актуали­зированная редакция СНиП 2.07.01-89\*» | не нормируется |  |  |
| объекты газоснабжения | газопотребление | м3/год | СП 42-101-2003«Общие положения по про­ектированию и строитель­ству газораспределитель­ных систем из металличе­ских и полиэтиленовых труб» | не нормируется |  |  |
| контейнерные площадки | не нормируется | - | - | радиус доступности | м | Справочник «Санитарная очистка и уборка населенных мест», Москва, Стройиздат, 1990 год |