Информация для потребителей тепловой энергии,
подключенных к централизованным системам теплоснабжения,
по предоставлению документации в комиссию по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов


1. Группа потребителей, которым необходимо предоставить документы в комиссию по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов:

1.1. Потребители тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения и которые приобретают тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках, в том числе владельцы встроенных и встроенно-пристроенных нежилых помещений в многоквартирных домах, чьи теплопотребляющие установки подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения по отдельному тепловому вводу, - в отношении теплопотребляющих установок, инженерных коммуникаций (в том числе тепловых сетей при наличии таких сетей), принадлежащих указанным лицам на праве собственности или ином законном основании, за исключением теплопотребляющих установок и инженерных коммуникаций жилых домов (домовладений).
[bookmark: anchor10014]1.2. Управляющие организации, а также товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы, жилищно-строительные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы при условии осуществления ими деятельности по управлению многоквартирными домами - в части теплопотребляющих установок, инженерных коммуникаций (в том числе тепловые сети при наличии таких сетей) и иного общедомового имущества, обслуживающего более одного жилого и (или) нежилого помещения в многоквартирном доме (в том числе котельные, бойлерные, элеваторные узлы), обязанность по содержанию и (или) техническому обслуживанию, и (или) ремонту, и (или) эксплуатации которого возложена на соответствующих лиц договором либо требованиями статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации.
[bookmark: anchor10015]1.3. Лица, с которыми в соответствии с частью 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации собственниками помещений в многоквартирном доме заключены договоры оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в целях надлежащего содержания и (или) ремонта внутридомовой системы отопления в многоквартирном доме, или председателя совета многоквартирного дома в случае, если собственниками помещений в многоквартирном доме не принято решение о заключении таких договоров, или муниципальными образованиями в случае, если способ управления многоквартирным домом не выбран или выбранный способ управления не реализован, - в части теплопотребляющих установок, инженерных коммуникаций (в том числе тепловые сети при наличии таких сетей) и иного общедомового имущества, обслуживающего более одного жилого и (или) нежилого помещения в многоквартирном доме (в том числе котельные, бойлерные, элеваторные узлы), обязанность по содержанию и (или) техническому обслуживанию, и (или) ремонту, и (или) эксплуатации которого возложена на соответствующих лиц договором либо требованиями жилищного законодательства.

2. Перечень потребителей тепловой энергии, которым необходимо предоставить документы по оценки готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов, приведен в Постановлении № 200 от 16 июля 2026 года «О проведении оценки обеспечения готовности» лиц, указанных в пунктах3-5 части 1 статьи 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», к отопительному периоду 2026-2027 годов (далее - Программа проведения оценки обеспечения готовности потребителей).
С Программой проведения оценки обеспечения готовности потребителей, можно ознакомиться на официальном сайте администрации Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области, раздел ЖКХ, ОЗП 26-27гг. 

3. Не требуется предоставлять документы для оценки обеспечения готовности потребителям теплопотребляющих установок и инженерных коммуникаций, проживающих в индивидуальных жилых домах.

4. В целях проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов, Потребителям, необходимо предоставить в комиссию по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов:
1) документы в формате PDF по каждому индивидуальному тепловому пункту, подтверждающие выполнение требований, установленных Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234;
2) оценочный лист по каждому индивидуальному тепловому пункту с расчетом индекса готовности к отопительному периоду в формате Excel.
Оценочный лист в формате Excel можно скачать на официальном сайте администрации Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области, раздел ЖКХ, ОЗП 26-27гг. 
 Указанные документы направляются Потребителем в администрацию Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области лично по адресу: Иркутская область, р.п. Тайтурка, ул. Пеньковского, д.8, каб.:
1) в формате PDF - документы, подтверждающие выполнение требований, указанных в оценочном листе;
2) в формате Microsoft Excel - оценочный лист с предварительным расчетом индексом готовности.

5. Перечень документов с пояснениями, приведен в Приложении № 1.

6. Срок предоставления документов с 14.08.2026 по 10.09.2026.

7. Проверка документов осуществляется комиссией по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов, совместно с единой теплоснабжающей организацией, при необходимости возможен выезд сотрудников непосредственно на объект для осмотра теплопотребляющих установок с заблаговременным предупреждением об этом потребителя.

8. Срок проверки документов комиссией по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов не более 30 календарных дней.

9. Уровень готовности лиц, указанных в Постановлении № 200 от 16.07.2026г., определяется как среднеарифметическое значение индексов готовности объектов оценки обеспечения готовности.
По результатам расчета индекса готовности устанавливается:
уровень готовности "Не готов" - если индекс готовности меньше 0,8;
уровень готовности "Готов с условиями" - если индекс готовности меньше 0,9 и больше либо равен 0,8;
уровень готовности "Готов" - если индекс готовности больше либо равен 0,9.

10. В случае выявления замечаний и несоответствия заявленных документов, документы будут направлены потребителю обратно на доработку.

11. По итогам проверки обеспечения готовности к отопительному периоду выдается акт проверки готовности к отопительному периоду и паспорт готовности потребителя.

12. Информация о потребителях, не предоставивших в указанные сроки документы, будет направлена в орган государственной власти субъекта Российской Федерации в области жилищных отношений, осуществляющего региональный государственный жилищный надзор. 
13. 


Перечень документов с пояснениями

	№
	№ в оцен.
листе
	Наименование документа
	Примечание

	1
	1.1.1.
	Акты промывки теплопотребляющих установок, установленные требованиями пунктов 337 и 450 Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минэнерго России от 14 .05.2025 № 511, проведенной в присутствии ООО СК Белая 
	Акт подписывается совместно с представителем ООО СК Белая  и Потребителя.

	2
	1.1.2.
	Акты о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, акты об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 447 Правил № 511
	Акт подписывается совместно с представителем ООО СК Белая  и Потребителя.

	3
	1.1.3.
	Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет:
1) наличия и работоспособности;
2) плотности (герметичности) сальниковых уплотнений;
3) наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями;
4) наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.
	Акт подписывается совместно с представителем ООО СК Белая  и Потребителя.

	4
	1.1.4.
	Организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов и (или) установленные пунктом 228 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12 2020  № 536  (далее – Правила промышленной безопасности), ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на опасных производственных объектах.
	Приказ о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок предоставляет Потребитель в произвольной форме.

	5
	1.1.5.
	Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая:
1) трубопроводы тепловых сетей (при наличии);
2) участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности;
3) оборудования ИТП;
4) внутренних систем теплопотребления
в соответствии с требованиями 17, 26, абзацев шестого-восьмого пункта 404 и пункта 412 Правил № 511 и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта  и (или) теплопотребляющих установок
	Акт подписывается совместно с представителем ООО СК Белая  и Потребителя.

	6
	1.1.6.
	Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с подпунктом 2 пункта 6 № 511.
	Приказ об утверждении перечня документации по эксплуатации теплопотребляющих установок   предоставляет Потребитель в произвольной форме.

	7
	1.1.7.
	Утвержденные в соответствии с требованиями пунктов 6 и 35 Правил № 511 эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения.
	Копии инструкций по эксплуатации теплопотребляющих установок предоставляет Потребитель в соответствии с Правилами № 511.

	8
	1.1.8.
	Копии паспортов ИТП в соответствии с абзацем пятым пункта 29 и пунктом 30 Правил № 511, а также проектно-техническая документация на здание в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании. 
	Копии паспортов ИТП согласно требованиям Правил № 511 предоставляет Потребитель.
Копию проектной документации предоставляет Потребитель при ее наличии.

	9
	1.1.9.
	Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или документы на техническое обслуживание.
	Копию штатного расписания при наличии соответствующего персонала Потребителя или копию договора на аварийное и техническое обслуживание предоставляет Потребитель. 

	10
	1.1.10.
	Акты или документы, подтверждающие проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт в соответствии с пунктами 395 и 448 Правил № 511
	Акт проверки работоспособности автоматических регуляторов систем теплопотребления заполняется Потребителем или обслуживающей организацией.


	11
	1.2.1.
	Акты осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок представителем ООО СК Белая на предмет наличия:
1) несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках;
2) переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды;
3) отступлений от проектного решения.
	Акт подписывается совместно с представителем ООО СК Белая  и Потребителя.

	12
	1.2.2.
	Подписанный представителем ООО СК Белая  и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду, составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии.
	Акт технической готовности Потребителя ООО СК Белая .
При заключении ООО СК Белая  в данном акте о готовности Потребителя в оценочный лист ставится 1, при заключении ООО СК Белая  о не готовности Потребителя в оценочный лист ставится 0.

	13
	1.3.1.
	Копии договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности.
	Копия договора теплоснабжения.

	14
	1.3.2.
	Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности или подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.
	Справка об отсутствии задолженности за тепловую энергию и теплоноситель (с датой выдачи не позднее 30 календарных дней со дня подачи документов в комиссию) выдается Энергосбытом. 

	15
	1.4.1.
	1. Акт периодической проверки узла учета, составленный в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета № 1034;
2. Акт разграничения балансовой принадлежности.
	Копию акта периодической проверки узла учета и акта балансовой принадлежности предоставляет Потребитель.

	16
	1.4.2.
	Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов
	Акт проверки контрольно-измерительных приборов в ИТП заполняет Потребитель.

	17
	2.1.
	Акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда № 170.
	Акт по подготовке теплового контура здания заполняет Потребитель.


	18
	2.2.
	Акты о проведении дезинфекции систем теплопотребления с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 5.2.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2  (далее – СанПиН 1.2.3685-21), и акты о результатах отбора проб воды из системы на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21, оформленные аккредитованной лабораторией (после капитального ремонта и для вновь вводимых МКД).
	Данные акты предоставляются для вновь вводимых объектов или после проведения капитального ремонта систем теплопотребления.  


	19
	3.
	Акт обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом
	Акт обследования дымовых и вентиляционных каналов заполняет Потребитель.


	21
	4.
	Справка, представленная Ростехнадзором, в комиссию по оценке готовности к отопительному периоду о наличии или отсутствия предписаний.
	Информацию необходимо запросить в  Ростехнадзоре самостоятельно  irk@enis.gosnadzor.gov.ru
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	План подготовки к отопительному периоду.
	Утвержденный план подготовки к отопительному периоду
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